{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":481,"n_cols":10,"rows_kept":481,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[10,0,10,3],[10,4,10,9],[11,0,11,9],[20,0,20,3],[20,4,20,9],[21,0,21,9],[30,0,30,3],[30,4,30,9],[31,0,31,9],[40,0,40,3],[40,4,40,9],[41,0,41,9],[50,0,50,3],[50,4,50,9],[51,0,51,9],[60,0,60,3],[60,4,60,9],[61,0,61,9],[70,0,70,3],[70,4,70,9],[71,0,71,9],[80,0,80,3],[80,4,80,9],[81,0,81,9],[90,0,90,3],[90,4,90,9],[91,0,91,9],[100,0,100,3],[100,4,100,9],[101,0,101,9],[110,0,110,3],[110,4,110,9],[111,0,111,9],[120,0,120,3],[120,4,120,9],[121,0,121,9],[130,0,130,3],[130,4,130,9],[131,0,131,9],[140,0,140,3],[140,4,140,9],[141,0,141,9],[150,0,150,3],[150,4,150,9],[151,0,151,9],[160,0,160,3],[160,4,160,9],[161,0,161,9],[170,0,170,3],[170,4,170,9],[171,0,171,9],[180,0,180,3],[180,4,180,9],[181,0,181,9],[190,0,190,3],[190,4,190,9],[191,0,191,9],[200,0,200,3],[200,4,200,9],[201,0,201,9],[209,0,209,3],[209,4,209,9],[210,0,210,9],[219,0,219,3],[219,4,219,9],[220,0,220,9],[229,0,229,3],[229,4,229,9],[230,0,230,9],[239,0,239,3],[239,4,239,9],[240,0,240,9],[249,0,249,3],[249,4,249,9],[250,0,250,9],[259,0,259,3],[259,4,259,9],[260,0,260,9],[269,0,269,3],[269,4,269,9],[270,0,270,9],[279,0,279,3],[279,4,279,9],[280,0,280,9],[289,0,289,3],[289,4,289,9],[290,0,290,9],[299,0,299,3],[299,4,299,9],[300,0,300,9],[309,0,309,3],[309,4,309,9],[310,0,310,9],[319,0,319,3],[319,4,319,9],[320,0,320,9],[329,0,329,3],[329,4,329,9],[330,0,330,9],[339,0,339,3],[339,4,339,9],[340,0,340,9],[349,0,349,3],[349,4,349,9],[350,0,350,9],[358,0,358,3],[358,4,358,9],[359,0,359,9],[367,0,367,3],[367,4,367,9],[368,0,368,9],[377,0,377,3],[377,4,377,9],[378,0,378,9],[387,0,387,3],[387,4,387,9],[388,0,388,9],[397,0,397,3],[397,4,397,9],[398,0,398,9],[407,0,407,3],[407,4,407,9],[408,0,408,9],[417,0,417,3],[417,4,417,9],[418,0,418,9],[427,0,427,3],[427,4,427,9],[428,0,428,9],[437,0,437,3],[437,4,437,9],[438,0,438,9],[447,0,447,3],[447,4,447,9],[448,0,448,9],[457,0,457,3],[457,4,457,9],[458,0,458,9],[466,0,466,3],[466,4,466,9],[467,0,467,9],[476,0,476,3],[476,4,476,9],[477,0,477,9],[478,0,478,9],[479,4,479,6],[480,4,480,6]]}
["分项明细清单"]
["一、道滘污水处理厂"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["二、高埗镇污水处理厂"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["三、高埗镇污水处理厂二期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",3]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["四、厚街沙塘污水处理厂"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["五、厚街沙塘污水处理厂二期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["六、虎门镇宁洲污水处理厂、虎门宁洲污水处理厂二期、虎门宁洲污水处理厂三期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",5]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备16路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持4块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",3]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",3]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",3]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有4套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线630米、网络线630米、管材630米"]
["不含税合计（元）"]
["七、麻涌污水处理厂"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有4套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线350米、网络线350米、管材350米"]
["不含税合计（元）"]
["八、沙田镇福绿沙污水处理厂、沙田镇福绿沙污水处理厂二期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",4]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",2]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",2]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",2]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线420米、网络线420米、管材420米"]
["不含税合计（元）"]
["九、市区污水处理厂一二期、市区污水处理厂及截污管网三期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",4]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备16路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持4块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",4]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",4]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",4]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有9套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线910米、网络线910米、管材910米"]
["不含税合计（元）"]
["十、石碣污水处理厂、石碣沙腰污水处理厂二期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",2]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",2]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",2]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",2]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有4套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"一期减量点距二期约100米，预计电源线420米、网络线420米、管材420米"]
["不含税合计（元）"]
["十一、石龙镇新城区污水处理厂"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["十二、万江污水处理厂一期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["十三、万江污水处理厂二期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["十四、望洪污水处理厂"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["十五、长安锦厦三洲水质净化厂"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["十六、长安新区污水处理厂"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",2]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",2]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",2]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有5套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线420米、网络线420米、管材420米"]
["不含税合计（元）"]
["十七、中堂污水处理厂一期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["十八、凤岗镇雁田污水处理厂"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["十九、凤岗竹塘污水处理厂二期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",3]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["二十、塘厦镇石桥头污水处理厂一期、二期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["二十一、塘厦镇林村污水处理厂一期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[2,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[3,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[4,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[5,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[6,"安装、调试、材料费","/","包括现有3套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线280米、网络线280米、管材280米"]
["不含税合计（元）"]
["二十二、塘厦白泥湖污水处理厂"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",3]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["二十三、塘厦白泥湖污水处理厂、清溪厦坭污水处理厂二期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",4]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",2]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",2]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",2]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线420米、网络线420米、管材420米"]
["不含税合计（元）"]
["二十四、清溪长山头污水处理厂一、二期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["二十五、樟木头污水处理厂一二期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["二十六、常平镇东部污水处理厂"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["二十七、常平镇东部污水处理厂二期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",3]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["二十八、谢岗污水处理厂一期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["二十九、桥头污水处理厂一期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["三十、东城牛山污水处理厂一期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["三十一、东城牛山污水处理厂二期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["三十二、东城东部污水处理项目-温塘污水处理厂二期工程、寮步竹园污水处理厂一期、寮步竹园污水处理厂三期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",5]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备16路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持4块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",3]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",3]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",3]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有4套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线630米、网络线630米、管材630米"]
["不含税合计（元）"]
["三十三、茶山污水处理厂"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",2]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线280米、网络线280米、管材280米"]
["不含税合计（元）"]
["三十四、常平西部污水处理厂"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["三十五、常平西部污水处理厂二期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",3]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["三十六、大朗松山湖南部污水处理厂"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[2,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[3,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[4,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[5,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[6,"安装、调试、材料费","/","包括现有3套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线280米、网络线280米、管材280米"]
["不含税合计（元）"]
["三十七、大朗松山湖南部污水处理厂二期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[2,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[3,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[4,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[5,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[6,"安装、调试、材料费","/","包括现有4套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线350米、网络线350米、管材350米"]
["不含税合计（元）"]
["三十八、大岭山连马污水处理厂"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["三十九、大岭山连马污水处理厂二期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",3]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["四十、横沥东坑合建污水处理厂"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["四十一、横沥东坑合建污水处理厂二期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",3]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["四十二、黄江污水处理厂、黄江污水处理厂二期工程"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",2]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",2]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",2]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",2]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有4套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线420米、网络线420米、管材420米"]
["不含税合计（元）"]
["四十三、黄江梅塘南部污水处理厂一期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",3]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["四十四、南畲朗污水处理厂"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["四十五、企石污水处理厂"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["四十六、松山湖北部污水处理厂一期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",1]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括现有2套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["四十七、松山湖北部污水处理厂二期"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[2,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[3,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[4,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[5,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[6,"安装、调试、材料费","/","包括现有3套海康球机监控设备拆装迁移（路面开槽、设备拆除与迁移、布管布线）、新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["四十八、东莞市松山湖国家高新区工业污水处理厂改造项目"]
["序号","项目名称","品牌要求","规格参数","单位","数量","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"枪型网络摄像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","200万像素，含防水电源盒，监控电源，电源插座，监控支架，防雷、防浪涌、防突波，外壳防护等级需达到IP67防护等级。","套",3]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视、大华、华为或同等级以上","具备8路视频接入能力，以太网口2个或以上，支持2块8T以上监控硬盘，与不同品牌监控硬盘兼容","台",1]
[3,"录像机机柜","/","6U，冷扎钢板，网门。","个",1]
[4,"监控硬盘","西数、希捷、海康威视或同等级以上","为企业级监控专用硬盘，8T容量，具备24 小时连续运行能力，平均无故障时间（MTBF）不低于 100 万小时，支持 RAID 阵列功能（若录像机支持），提高数据存储的安全性和可靠性 。","块",1]
[5,"光纤收发器","TP-LINK、锐捷、华三或同等级以上","含电源箱，电源插座，监控电源插座面板，支持 3 公里远距离传输，单模单芯，6KV 超高防雷设计","台",1]
[6,"网络交换机","海康威视、锐捷、华三或同等级以上","8口千兆非网管企业级交换机，金属外壳，内置电源，电口，支持标准交换、端口隔离2种工作模式，企业级防雷电路，3年原厂质保；支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能全线速的千兆交换能力。","台",1]
[7,"安装、调试、材料费","/","包括新设备安装（含电源接驳、网络连接）、线材管材、辅料等、全系统调试（接入萤石云平台，确保 24 小时在线）。","项",1,{"$nulls":3},"预计电源线210米、网络线210米、管材210米"]
["不含税合计（元）"]
["不含税总计（元）："]
["备注:\n1.当分项明细清单内累计与报价表不符时，以报价表为准，修正分项明细清单内的各项报价。\n2.对于所报品牌栏不涉及品牌的，请以“/”标注。"]
[{"$nulls":4},"报价人：（盖章）"]
[{"$nulls":4},"日期：  年   月   日"]