{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[3,1,9,1],[10,0,10,10],[11,0,11,10],[13,0,13,10],[14,0,14,10],[16,0,16,10],[17,0,17,10],[18,0,18,10],[19,5,19,7],[20,5,20,7]]}
["东莞市水务集团净水有限公司零信任VPN系统采购项目分项报价表"]
["一、净水公司"]
["序号","产品","名称","规格","购买数量","单位","不含税预算单价（元）","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"零信任VPN系统","零信任访问控制系统网关","性能参数：加密流量（Mbps）：≥480，并发用户数：≥1200，https并发连接数（个）：≥50000，https新建连接数（个/秒）：≥120。\n硬件参数：CPU≥4核，内存大小：≥16G，硬盘容量：≥500g SSD，电源：单电源，接口：≥2千兆电口+2千兆光口",1,"台",3716.81]
[2,null,"零信任访问控制系统软件","零信访问任控制软件，包含加密传输、接入、认证、日志审计等基础功能。此外对比SSL VPN增加以下功能：安全性增强-WEB水印、上线准入策略增强（终端动态环境检测 ）、第二/三代SPA等。",1,"套",57522.12]
[3,null,"零信任接入授权数量","为零信任系统提供终端用户接入上线的能力授权，给用户提供零信任的访问授权（新建用户数不限）。",300,"个",133.62]
[4,null,"核心交换机","性能参数：交换容量≥432Gbps；包转发率≥120Mpps；\n千兆光口≥8，千兆电口≥12，支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4K；支持4K个VLAN；支持console口、支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC。",1,"台",6902.65]
[5,null,"光模块","SFP千兆单模光模块，速率：1.25Gb/s，波长：1310nm，传输距离：10km，LC接口",6,"个",176.99]
[6,null,"光纤跳线","单模-LC-SC-10M",8,"条",88.49]
[7,null,"光纤跳线","单模-LC-ST-10M",2,"条",88.49]
["净水公司不含税合计（元）："]
["二、石鼓公司"]
[1,"零信任VPN系统","零信任接入授权数量","\n为零信任系统提供终端用户接入上线的能力授权，给用户提供零信任的访问授权（新建用户数不限）。\n",600,"个",133.62]
["石鼓公司不含税合计（元）："]
["三、樟村公司"]
[1,"零信任VPN系统","零信任接入授权数量","\n为零信任系统提供终端用户接入上线的能力授权，给用户提供零信任的访问授权（新建用户数不限）。\n",100,"个",133.62]
["樟村公司不含税合计（元）："]
["（一+二+三）不含税总计（元）："]
["备注:\n1.当分项报价明细表内累计与报价表不符时，以报价表为准，修正分项报价明细表内的各项报价；不遵从修正原则的视为无效报价。\n2.上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。"]
[{"$nulls":5},"报价人：（公章）"]
[{"$nulls":5},"日期：   年   月   日 "]