{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[3,1,13,1],[14,0,14,9],[15,0,15,9],[16,5,16,6],[17,5,17,6]]}
["东莞市水务集团供水有限公司零信任VPN系统设备采购项目分项报价表"]
["一、供水公司      交货地点：东莞市莞城街道莞龙路141号 "]
["序号","产品","名称","规格","购买数量","单位","含税单价（元）","含税小计（元）","所报品牌","备注"]
[1,"零信任VPN系统设备","零信任\n控制中心","最大并发用户数（个）≥1500，内存≥16G，硬盘容量≥128G SSD，接口：千兆电口≥6个，千兆光口SFP≥2个。零信任可信控制器。",1,"台",{"$nulls":3},"建议品牌;深信服、安恒信息、奇安信"]
[2,null,"零信任系统软件","包含加密传输、接入、认证、日志审计等基础功能。此外对比SSL VPN增加以下功能：安全性增强-WEB水印、上线准入策略增强（终端动态环境检测 ）、灰度处置、第二/三代SPA等。产品支持和外部身份与访问管理平台实现认证，支持本地身份管理、权限管理、会话管理、资源统一发布、风险响应等功能，提供集中配置、管理、会话、授权等能力。",1,"套",{"$nulls":3},"建议品牌;深信服、安恒信息、奇安信"]
[3,null,"产品质保","提供设备的返厂寄修服务。",3,"年"]
[4,null,"软件升级","提供设备的软件升级授权。",3,"年"]
[5,null,"零信任\n代理网关","加密流量≥300Mbps，最大并发用户数（个）≥1500，最大理论https并发连接数（个）≥30000，https新建连接个数（个/秒）≥400，硬件参数：规格：1U，内存≥16G，硬盘容量≥128G SSD，千兆电口≥6个，千兆光口SFP≥2个。\n功能描述：零信任安全代理网关是零信任方案的核心组件之一，提供用户接入、加密传输、代理转发、安全策略执行、用户访问日志审计等功能。",1,"台",{"$nulls":3},"建议品牌;深信服、安恒信息、奇安信"]
[6,null,"零信任访问控制系统","搭配零信任控制中心使用，从控制中心接收策略和指令，负责建立、监视及切断零信任客户端和业务应用之间的隧道连接，并对经过代理网关转发的流量进行加密。支持三层、四层、七层等多种访问协议代理，可以满足多种类型应用的发布。",1,"套",{"$nulls":3},"建议品牌;深信服、安恒信息、奇安信"]
[7,null,"光模块","SFP千兆多模光模块，速率：1.25Gb/s，波长：850nm，传输距离：0.55km","若干","个"]
[8,null,"光纤跳线",null,"若干","个"]
[9,null,"产品质保","提供设备的返厂寄修服务。",3,"年"]
[10,null,"软件升级","提供设备的软件升级授权。",3,"年"]
[11,null,"接入授权","为零信任系统提供终端用户接入上线的能力授权，给用户提供标准版零信任的访问体验。并发接入授权（授权买断每增加1个终端用户登录上线零信任系统，占用一个并发接入授权。若同一个帐号在N个不同终端登录，属于N个终端用户并发上线，按N个并发接入授权计算占用）",1500,"套",{"$nulls":3},"建议品牌;深信服、安恒信息、奇安信"]
["含税合计（元）："]
["备注:\n1.厂家根据自身方案确定光模块、光纤跳线的数量。\n2.当分项报价明细表内累计与报价表不符时，以报价表为准，修正分项报价明细表内的各项报价；不遵从修正原则的视为无效报价。\n3.上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。"]
[{"$nulls":5},"报价人：（公章）"]
[{"$nulls":5},"日期：   年  月  日 "]