{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["分项报价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"分项报价表","index":0,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,0,5,6],[5,7,5,8],[6,0,6,8],[7,0,7,8]]}
["东莞市塘厦白泥湖水质净化厂地磅安装采购项目分项报价表"]
["序号","采购项目",null,"规格/服务/施工要求","数量","单位","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）","备注"]
[1,"数字式电子汽车地磅（3m×16m）",null,"①尺寸：3M×16M\n②额定称重：80吨\n③安全过载：150%FS\n④静态精度等级：OIMLⅢ级\n⑤检定分度值：20kg\n⑥秤台面板厚10mm，采用韶钢Q235优质钢钢材，6条大U型\n（详细需求书配置清单见：3.1技术要求）",1,"项",null,null,"/"]
[2,"信号传输线、电源线",null,"信号线，电源线3*2.5平方电缆",1,"项",null,null,"/"]
[3,"地磅基础",null,"包含：路面开挖、开挖土方外运、基坑垫层不低于100mm，主体混凝土不低于300mm，双层双向14#以上钢筋网，地磅支撑预埋件，地磅排水等内容。",1,"项",null,null,"/"]
["不含税合计（元）："]
["备注：\n1.当分项报价明细表内累计与报价表不符时，以报价表为准，修正分项报价明细表的各项报价。\n2.上述报价数值如需保留小数点后 2 位，从小数点后第 3 位四舍五入。"]
["                                                          报价人：（盖章）\n                                                                                                                                日期：     年      月     日                                                                                                                                                                                         "]