{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,8,4,8],[2,9,4,9],[2,10,4,10],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,8,7,8],[5,9,7,9],[5,10,7,10],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,10,10,10],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,8,13,8],[11,9,13,9],[11,10,13,10],[14,0,16,0],[14,1,16,1],[14,2,16,2],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,8,16,8],[14,9,16,9],[14,10,16,10],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[17,2,19,2],[17,3,19,3],[17,4,19,4],[17,8,19,8],[17,9,19,9],[17,10,19,10],[20,0,22,0],[20,1,22,1],[20,2,22,2],[20,3,22,3],[20,4,22,4],[20,8,22,8],[20,9,22,9],[20,10,22,10],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,2,25,2],[23,3,25,3],[23,4,25,4],[23,8,25,8],[23,9,25,9],[23,10,25,10],[26,0,28,0],[26,1,28,1],[26,2,28,2],[26,3,28,3],[26,4,28,4],[26,8,28,8],[26,9,28,9],[26,10,28,10],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[29,2,31,2],[29,3,31,3],[29,4,31,4],[29,8,31,8],[29,9,31,9],[29,10,31,10],[32,0,34,0],[32,1,34,1],[32,2,34,2],[32,3,34,3],[32,4,34,4],[32,8,34,8],[32,9,34,9],[32,10,34,10],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[35,2,37,2],[35,3,37,3],[35,4,37,4],[35,8,37,8],[35,9,37,9],[35,10,37,10],[38,0,40,0],[38,1,40,1],[38,2,40,2],[38,3,40,3],[38,4,40,4],[38,8,40,8],[38,9,40,9],[38,10,40,10],[41,0,43,0],[41,1,43,1],[41,2,43,2],[41,3,43,3],[41,4,43,4],[41,8,43,8],[41,9,43,9],[41,10,43,10],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[44,2,46,2],[44,3,46,3],[44,4,46,4],[44,8,46,8],[44,9,46,9],[44,10,46,10],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[47,2,49,2],[47,3,49,3],[47,4,49,4],[47,8,49,8],[47,9,49,9],[47,10,49,10],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[50,2,52,2],[50,3,52,3],[50,4,52,4],[50,8,52,8],[50,9,52,9],[50,10,52,10],[53,0,53,10],[54,0,54,10],[55,0,55,10]]}
["东莞市石鼓净水有限公司2025年板框滤布采购项目分项报价表"]
["序号","污水厂名称","板框台数","单台压滤面积（㎡）","进料口位置","滤板形式","滤板尺寸","单套滤布数量(块）","采购数量（套）","所报不含税单价（元）","不含税小计（元）"]
[1,"寮步三期",2,500,"边角进料","隔膜板","2米*2米*10厘米",40,2]
[{"$nulls":5},"配板","2米*2米*7.5厘米",40]
[{"$nulls":5},"头尾板","2米*2米",2]
[2,"温塘二期",2,500,"边角进料","隔膜板","2米*2米*10厘米",40,2]
[{"$nulls":5},"配板","2米*2米*7.5厘米",40]
[{"$nulls":5},"头尾板","2米*2米",2]
[3,"横沥东坑二期",4,500,"边角进料","隔膜板","1.6米*1.6米*9厘米",55,4]
[{"$nulls":5},"配板","1.6米*1.6米*7.5厘米",55]
[{"$nulls":5},"头尾板","1.6米*1.6米",2]
[4,"常平东二期",2,500,"边角进料","隔膜板","1.6米*1.6米*9.2厘米",60,2]
[{"$nulls":5},"配板","1.6米*1.6米*7.2厘米",60]
[{"$nulls":5},"头尾板","1.6米*1.6米",2]
[5,"常平西二期",2,600,"中心进料","隔膜板","1.6米*1.6米*8.5厘米",70,2]
[{"$nulls":5},"配板","1.6米*1.6米*8厘米",70]
[{"$nulls":5},"头尾板","1.6米*1.6米",2]
[6,"黄江梅塘南部厂",2,400,"中心进料","隔膜板","1.5米*1.5米*8.5厘米",55,2]
[{"$nulls":5},"配板","1.5米*1.5米*7.8厘米",55]
[{"$nulls":5},"头尾板","1.5米*1.5米",2]
[7,"市区厂众源移动式                 （含一二期和三期）",3,250,"边角进料","隔膜板","1.25米*1.25米*8厘米",50,3]
[{"$nulls":5},"配板","1.25米*1.25米*7.2厘米",50]
[{"$nulls":5},"头尾板","1.25米*1.25米",2]
[8,"高埗二期",2,360,"中心进料","隔膜板","2米*2米*10厘米",26,2]
[{"$nulls":5},"配板","2米*2米*9厘米",27]
[{"$nulls":5},"头尾板","2米*2米",2]
[9,"长安新区众源移动式",2,250,"边角进料","隔膜板","1.25米*1.25米*8厘米",50,2]
[{"$nulls":5},"配板","1.25米*1.25米*7.2厘米",50]
[{"$nulls":5},"头尾板","1.25米*1.25米",2]
[10,"大岭山二期",3,560,"中心进料","隔膜板","2米*2米*10厘米",45,3]
[{"$nulls":5},"配板","2米*2米*8.5厘米",45]
[{"$nulls":5},"头尾板","2米*2米",2]
[11,"沙田二期",2,300,"中心进料","隔膜板","1.5米*1.5米*8.5厘米",35,2]
[{"$nulls":5},"配板","1.5米*1.5米*8厘米",35]
[{"$nulls":5},"头尾板","1.5米*1.5米",2]
[12,"虎门宁洲三期",3,460,"中心进料","隔膜板","2米*2米*9.5厘米",35,3]
[{"$nulls":5},"配板","2米*2米*9厘米",35]
[{"$nulls":5},"头尾板","2米*2米",2]
[13,"凤岗竹塘二期",2,150,"中心进料","隔膜板","1.25米*1.25米*7.8厘米",30,2]
[{"$nulls":5},"配板","1.25米*1.25米*7.4厘米",30]
[{"$nulls":5},"头尾板","1.25米*1.25米",2]
[14,"塘厦白泥湖",2,300,"边角进料","隔膜板","1.6米*1.6米*9.2厘米",30,2]
[{"$nulls":5},"配板","1.6米*1.6米*7.2厘米",30]
[{"$nulls":5},"头尾板","1.6米*1.6米",2]
[15,"凤岗竹塘三期",2,750,"中心进料","隔膜板","2米*2米*10厘米",55,2]
[{"$nulls":5},"配板","2米*2米*8.5厘米",55]
[{"$nulls":5},"头尾板","2米*2米",2]
[16,"清溪厦坭二期",2,400,"中心进料","隔膜板","1.5米*1.5米*8.5厘米",55,2]
[{"$nulls":5},"配板","1.5米*1.5米*7.8厘米",55]
[{"$nulls":5},"头尾板","1.5米*1.5米",2]
[17,"松山湖科学城项目",2,150,"中心进料","隔膜板","1.25米*1.25米*10厘米",35,2]
[{"$nulls":5},"配板","1.25米*1.25米*8.5厘米",35]
[{"$nulls":5},"头尾板","1.25米*1.25米",2]
["不含税合计（元）："]
["备注:\n1.当分项报价明细表内累计与报价表不符时，以报价表为准，修正分项报价明细表内的各项报价。\n2.上述报价数值如需保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。\n3.单套滤布数量=适配隔膜板的滤布片数+适配配板的滤布片数+适配头尾板的滤布片数。"]
["                                                         报价人：（盖章）\n                                                           日期：  年   月   日"]